**Versuchs-Aufbau vom 2023-01-30** by Reinhard Schliewe

**STEUERUNG** des VLPA-Harmonizers mit Hilfe des Abgriffs  
der getrennten **Ketron SD40**-Ausgänge über den ammoon-Mixer  
*“ammoon F4-USB 3 Kanal Digital Mikrofon Line Audio Mixer“*  
.  
(Im StereoBild: LINKS: Bass, Chord | RECHTS: Instrumente)

**Aufbau**: MIDI-Keyboard => „Ketron SD40“ => „ammoon Mixer“ AUX-Send =>  
„VoiceLife Play Acoustic“ Guit-IN



1 / 2

ammoon**Mixer-Main-OUT** (über DI-Box) und **VoiceLifePlay Acoustic** Voice-Mic-OUT  
gehen über 3m Kabel-Peitsche in das grosse Mischpult zur PA.





2 / 2